
表1 水泵参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 水泵型号 | 台数 | 额定扬程  （m） | 额定流量  （m3/h） | 水泵转速  （r/min） | 配套电机功率  （kW） | 效率 |
| 泵9#、泵10# | GSX80-285-HN01 | 2 | 70 | 190 | 2970 | 75 | 78% |



水泵的转动惯量约为0.08kg·m2。

水泵出口止回阀采用DN125 PN16多功能水泵控制阀，一阶段零流速关闭，二阶段缓闭时间为10s。